附件2

“双段长”制公示牌设置标准

“双段长”制公示牌要求

（一）县级段长公示牌：①蓝底白字，宽1600mm，高1000mm。②字体统一采用宋体加粗，标题字高60mm，其余内容字高300mm。③设在铁路段起点，并在途径重要村镇附件增设。

（二）乡级段长公示牌：①蓝底白字，宽1200mm，高750mm。②字体统一采用宋体加粗，标题字高40mm，其余字高20mm。③设置在线路起点。

（三）双段长制公示牌的文字应书写正确、规范、工整；版面采用耐用材料；表面无裂缝或其他缺陷，边缘整齐。

（四）公示牌设置宜在铁路直线路段前进方向右侧，面板平行于铁路，不侵占铁路限界。

（五）县级段长公示牌采用路侧双柱式支撑方式；乡级段长公示牌采用路测单柱式支撑方式；标志底板采用铝合金板，厚度不小于1.5mm；公示牌立柱、横梁等可采用钢管、H型钢、槽钢及钢筋混凝土等材料制作，选取时应考虑技术性和经济性，钢构件应进行防腐处理，公示牌应设置混凝土基座。

尧都区“双段长”制公示牌

线路名称：xxx 起止点：Kx+xxx ~ Kx+xxx 总里程：

县级地方段长： 乡级地方段长： 联系电话：

 县级铁路段长： 乡级铁路段长： 联系电话：

工作职责：研究本辖区铁路沿线安全环境管理突出问题，制定工作措施，解决重点安全环境风险及隐患问题；建立相关检查考评制度和考核办法，并组织开展工作考核。

定期组织综合整治和联合执法。铁路段长牵头制定铁路沿线安全环境联合巡查计划，并按照巡查计划，组织地方、铁路巡查力量组织开展安全环境巡查，每季度开展至少一次联合巡查或根据需要随时开展联合巡查。

监督电话： 双段长制办公室电话：